|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ito** | **Condiciones ambientales revisada** | **Modelo** | **TE** | | | | | | **PSU** | | | | |
| **Estrategia** | **ASHRAE 55 (Tradicional)** | **El promedio** | **Placer máximo** | **Miseria mínima** | **El más respetado** | **El más popular** | **El promedio** | **Placer máximo** | **Miseria mínima** | **El más respetado** | **El más popular** |
| **1** | **T: 15°C,**  **H: 45%,**  **V: 1.1 m/s y**  **C: 300 ppm** | **Confort Grupal** | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 |
| **Usuarios conformes** | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| **Estado del grupo** | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo |
| **2** | **T: 18°C,**  **H: 50%,**  **V: 1.2 m/s y**  **C: 320 ppm** | **Confort Grupal** | -3 | -3 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| **Usuarios conformes** | 0/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| **Estado del grupo** | Incómodo | Incómodo | Cómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo |
| **3** | **T: 21°C,**  **H: 55%,**  **V: 1.3 m/s y**  **C: 340 ppm** | **Confort Grupal** | -2 | -2 | -1 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| **Usuarios conformes** | 0/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| **Estado del grupo** | Incómodo | Incómodo | Cómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Cómodo | Cómodo | Incómodo | Cómodo | Cómodo |
| **4** | **T: 24°C,**  **H: 60%,**  **V: 1.4 m/s y**  **C: 360 ppm** | **Confort Grupal** | -1 | -2 | 0 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| **Usuarios conformes** | 1/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| **Estado del grupo** | Incómodo | Incómodo | Cómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Cómodo | Cómodo | Incómodo | Cómodo | Cómodo |
| **5** | **T: 27°C,**  **H: 65%,**  **V: 1.5 m/s y**  **C: 380 ppm** | **Confort Grupal** | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | +2 | +1 | +1 |
| **Usuarios conformes** | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
| **Estado del grupo** | Cómodo | Cómodo | Cómodo | Cómodo | Cómodo | Cómodo | Incómodo | Cómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ito** | **Condiciones ambientales revisada** | **Modelo** | **TE** | | | | | | **PSU** | | | | |
| **Estrategia** | **ASHRAE 55 (Tradicional)** | **El promedio** | **Placer máximo** | **Miseria mínima** | **El más respetado** | **El más popular** | **El promedio** | **Placer máximo** | **Miseria mínima** | **El más respetado** | **El más popular** |
| **1** | **T: 15°C,**  **H: 45%,**  **V: 1.1 m/s y**  **C: 300 ppm** | **Confort Grupal** | -3 | -3 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| **Usuarios conformes** | 0/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 |
| **Estado del grupo** | Incómodo | Incómodo | Cómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo |
| **2** | **T: 18°C,**  **H: 50%,**  **V: 1.2 m/s y**  **C: 320 ppm** | **Confort Grupal** | -3 | -3 | 0 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 |
| **Usuarios conformes** | 1/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 |
| **Estado del grupo** | Incómodo | Incómodo | Cómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Cómodo | Incómodo | Cómodo | Incómodo |
| **3** | **T: 21°C,**  **H: 55%,**  **V: 1.3 m/s y**  **C: 340 ppm** | **Confort Grupal** | -2 | -2 | 0 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| **Usuarios conformes** | 1/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 7/11 | 7/11 | 7/11 | 7/11 | 7/11 |
| **Estado del grupo** | Incómodo | Incómodo | Cómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Cómodo | Cómodo | Incómodo | Cómodo | Cómodo |
| **4** | **T: 24°C,**  **H: 60%,**  **V: 1.4 m/s y**  **C: 360 ppm** | **Confort Grupal** | -1 | -2 | 0 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| **Usuarios conformes** | 1/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 6/11 | 6/11 | 6/11 | 6/11 | 6/11 |
| **Estado del grupo** | Incómodo | Incómodo | Cómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo | Cómodo | Cómodo | Incómodo | Incómodo | Cómodo |
| **5** | **T: 27°C,**  **H: 65%,**  **V: 1.5 m/s y**  **C: 380 ppm** | **Confort Grupal** | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | +1 | 0 | +2 | +1 | +1 |
| **Usuarios conformes** | 4/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 |
| **Estado del grupo** | Cómodo | Cómodo | Cómodo | Incómodo | Cómodo | Cómodo | Incómodo | Cómodo | Incómodo | Incómodo | Incómodo |